# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4.10** | | **Liste de contrôle Machines en gé- néral** |  |  |  |  | | |
| Service | | |  | Date |  |  | | |
|  |  | | | | | | | |
| Nº | Clarifier | | Remarques | En règle | Pas en règle | Qui? | Délai? | Réglé |
| 1 | Appareils/outils conformes aux normes CE / avec déclaration de conformité  (marquage CE sur appareil; sinon, déclaration de conformité du fabricant) | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dispositifs de protection disponibles et en état de fonctionne- ment  (dispositif de sécurité, capuchons/capots protecteurs, etc.) | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Boîtiers en parfait état  (pas de fissures ni autres dommages visibles/sérieux) | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câbles/fiches en parfait état  (pas de brins arrachés ni de gaines endommagées, etc.) | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dispositifs de coupe et de fraisage en parfait état  (aiguisés, dents entières, outils de travail (p. ex. poussoir) disponibles) | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Câbles, filins, cordes en parfait état  (sans dommages visibles) | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Coffrets de rangement et d'entreposage en parfait état  (adaptés à l’appareil/l’outil) | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Modes d’emploi disponibles  (emplacement connu, au besoin dans le coffret) | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Respect des intervalles de maintenance  (intervalles selon le mode d’emploi, avoir recours à un plan de maintenance) | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plaquette signalétique sur l'appareil  (type, performance, évent. charge maximale) | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fonctionnement via disjoncteur différentiel FI  (transportable ou dispositif permanent) | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dispositifs d'urgence en parfait état  (interrupteur de secours, bouton d'arrêt d'urgence, etc.) | |  |  |  |  |  |  |

**Signatures:** COSE:

# PERCO:

DIR:

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 194 version 01.11.2019