# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4.3 Liste de contrôle Voies de circulation/sols, etc.** | | | | | | | |
| Service | | Date | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Nº | Clarifier | Remarques | En règle | Pas en règle | Qui? | Délai? | Ré- glé |
| 1 | Sols antidérapants  (particulièrement en cas d'humidité/lors du nettoyage, panneaux d'avertissement, heures de nettoyage) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Escaliers  (avec main courante à partir de 5 marches, avec 2 mains courantes à partir d’une largeur de 1.5 m) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Portes  (portes vitrées en verre de sécurité, portes automatiques avec capteurs) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Garde-corps  (hauteur 1 m, ne pouvant être escaladés, espacement maximum < 12 cm, SIA 358) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obstacles pouvant faire trébucher  (câbles, plantes en pot, outils) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Voies d’évacuation  (obstacles pouvant faire trébucher, signalisation, marquage phosphorescent des zones présentant un risque de chute) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Eclairage  (éclairage suffisant, éclairage de secours) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panneau d’avertissement lors des nettoyages / au cas où le sol est glissant, etc.  (---) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Portes  (Découpes vitrées dans portes oscillantes, grandes surfaces vitrées signalées) |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |

**Signatures:** COSE:

# PERCO:

DIR:

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 187 version 01.11.2019