 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4.9** | **Liste de contrôle Eclairage/marches/échelles** |  |  |  |
| Service  |  | Date |  |   |
|  |  |
| Nº | Clarifier | Remarques | En règle | Pas en règle | Qui? | Délai? | Ré- glé |
| 1 | Eclairage suffisant(locaux de travail + d'entreposage, voies de circulation) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Détecteurs de mouvement en parfait état(si existants) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampes extérieures(étanches à l’eau) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Marches d'escaliers antidérapantes, sans risques de trébu- chement(voies de circulations non encombrées, garde-corps) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Echelles / échelles doubles(moyen de sécurisation, stabilité, entretien, aptitude à l'usage) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plateformes élévatrices/échafaudage roulant/échafaudage(dispositifs antichute existants, pas de dépassement de la charge, aides à la montée en bon état) |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 193 version 01.11.2019