 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4.9** | | **Liste de contrôle Eclairage/marches/échelles** | |  |  |  | | |
| Service | | |  | Date |  |  | | |
|  |  | | | | | | | |
| Nº | Clarifier | | Remarques | En règle | Pas en règle | Qui? | Délai? | Ré- glé |
| 1 | Eclairage suffisant  (locaux de travail + d'entreposage, voies de circulation) | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Détecteurs de mouvement en parfait état  (si existants) | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampes extérieures  (étanches à l’eau) | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Marches d'escaliers antidérapantes, sans risques de trébu- chement  (voies de circulations non encombrées, garde-corps) | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Echelles / échelles doubles  (moyen de sécurisation, stabilité, entretien, aptitude à l'usage) | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plateformes élévatrices/échafaudage roulant/échafaudage  (dispositifs antichute existants, pas de dépassement de la charge, aides à la montée en bon état) | |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | |  |  |  |  |  |  |

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 193 version 01.11.2019