# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **10.4.4** | **Liste de contrôle Cuisine** |  |  |  |  | | |
| Service | | |  | Date |  |  | | |
|  |  | | | | | | | |
| Nº | Clarifier | | Remarques | En règle | Pas en règle | Qui? | Délai? | Réglé |
| 1 | Ustensiles de coupe  (couteaux, trancheuses, etc.: dispositifs de protection, EPI, instruction) | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hachoir à viande  (poussoir, instructions) | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Essoreuse à salade / machine à éplucher les pommes de terre  (couvercle de protection sous contrôle électrique/mécanique, instruction) | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Friteuse / sauteuse  (thermostat, couverture anti-feu, extincteur à CO2, EPI) | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Four à vapeur  (ouverture possible uniquement en l’absence de pression) | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gaz  (surveillance/soupape, marquage des robinets à gaz) | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EPI / soins de la peau  (lunettes de protection, protection contre les coupures, crème traitante / de protection) | |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | |  |  |  |  |  |  |

**Signatures:** COSE:

# PERCO:

DIR:

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 188 version 01.11.2019