 

**4.4.6 Spécimen - Instruction type pour disqueuse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instruction: meuleuse / disqueuse** | | Version 1.0 |
|  | | |
| Utilisation: | séparer / meuler / polir des matériaux | |
| Dangers/risques/ effets : | Pertes d’audition en raison du bruit, maladies respiratoires en raison de la poussière, risque d’incendie/d’explosion/brûlures en raison de la pro- jection d’étincelles, surchauffe, décharge électrique, différentes bles- sures (« être touché ») par des particules qui volent, coupures | |
| Principes de sécurité/ maniement: | Bien serrer la pièce à travailler  Utiliser des disques abrasifs en bon état et adéquats Machine en bon état, y compris le capot de protection  -> Contrôle visuel et des fonctions  Observer les mesures préventives de protection contre l’incendie ; éven- tuellement, avoir des extincteurs sous la main  Garantir une ventilation suffisante  Vue dégagée sur l’endroit à séparer/meuler  Monter la poignée supplémentaire et l’utiliser quand cela est prescrit | |
| Mesures de protection : | Lunettes de protection / protection du visage Protection de l’ouïe  Protection des mains (sauf lors de travail avec les brosses métalliques) Si nécessaire : protection des voies respiratoires (P3)  Projection d’étincelles pas directement sur les vêtements Les deux mains sur l’appareil  Serrer la pièce (ne pas la tenir en main)  Cheveux attachés, pas de vêtements flottants ni de bijoux | |
| En cas de dérangement : | Arrêter la machine également en cas de bruits inhabituels lors du fonc- tionnement, réparations uniquement par un spécialiste | |
| Comportement en cas d’acci- dent : | Mettre la machine hors tension immédiatement  En cas de décharge électrique : ne pas se mettre en danger, couper l’alimentation électrique  Placer le/la blessé hors de la zone dangereuse Prodiguer les premiers secours  Alerter les secours Informer les supérieurs | |
| Autres documents : | Mode d’emploi correspondant (dans le coffre de l’appareil ou dans l’ate- lier) | |
| Spécificités : | - | |

Manuel de la solution de branche ARODEMS page 80 version 01.11.2019